|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\Админ\Desktop\Сайт\Гибочный инструмент\Инструмент Rolleri (Италия)\1 Инструмент типа Promecam+\5 Пуансоны+\Пуансоны 60+\Пуансон 60⁰ тип Promecam PG.135.60.R08\Пуансон 60⁰ тип Promecam PG.135.60.R08.pngC:\Users\Админ\Desktop\Promecam\Пуансоны\PK.97.90.R06\A1.pngC:\Users\Админ\Desktop\Promecam\Пуансоны\PK.97.90.R06\A6.pngC:\Users\Админ\Documents\Rolleri\sized.673.667.Standard_Aufnahme_OWZ_R1.jpg | **Пуансон тип Promecam PG.135.60.R08** |
| артикул | длина, мм | вес, кг | макс. усилие |  |
| PG.135.60.R08 | 835 | 16,50 | 70 т/метр | заказать |
| Стандартные секции инструментаC:\Users\Админ\Desktop\Сайт\Гибочный инструмент\Инструмент Rolleri (Италия)\1 Инструмент типа Promecam+\5 Пуансоны+\Пуансоны 90+\Пуансон 90⁰ тип Promecam PK.97.90.R06\Секции.jpg |