|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\Админ\Desktop\Сайт\Гибочный инструмент\Инструмент Rolleri (Италия)\1 Инструмент типа Promecam+\5 Пуансоны+\Пуансоны 26+\Пуансон 26⁰ тип Promecam P.147.26.R08\Пуансон 26⁰ тип Promecam P.147.26.R08.pngC:\Users\Админ\Desktop\Promecam\Пуансоны\PK.97.90.R06\A1.pngC:\Users\Админ\Desktop\Promecam\Пуансоны\PK.97.90.R06\A6.pngC:\Users\Админ\Documents\Rolleri\sized.673.667.Standard_Aufnahme_OWZ_R1.jpg | **Пуансон тип Promecam P.147.26.R08** | | | | |
| артикул | длина, мм | вес, кг | макс. усилие |  |
| P.147.26.R08 | 835 | 9,80 | 50 т/метр | заказать |
| Стандартные секции инструмента  C:\Users\Админ\Desktop\Сайт\Гибочный инструмент\Инструмент Rolleri (Италия)\1 Инструмент типа Promecam+\5 Пуансоны+\Пуансоны 90+\Пуансон 90⁰ тип Promecam PK.97.90.R06\Секции.jpg | | | | |