|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\Админ\Desktop\Сайт\Гибочный инструмент\Инструмент Rolleri (Италия)\1 Инструмент типа Promecam+\5 Пуансоны+\Пуансоны 85+\Пуансон 85⁰ тип Promecam TOP.175.85.R2\big.OWZ_R1_Horn_TOP.jpgC:\Users\Админ\Documents\Rolleri\sized.673.667.Standard_Aufnahme_OWZ_R1.jpgC:\Users\Админ\Desktop\Promecam\Пуансоны\PK.97.90.R06\A1.pngC:\Users\Админ\Desktop\Promecam\Пуансоны\PK.97.90.R06\A6.pngC:\Users\Админ\Desktop\Сайт\Гибочный инструмент\Инструмент Rolleri (Италия)\1 Инструмент типа Promecam+\5 Пуансоны+\Пуансоны 60+\Пуансон 60⁰ тип Promecam TOP.175.60.R5\Пуансон 60⁰ тип Promecam TOP.175.60.R5.png | **Пуансон тип Promecam TOP.175.60.R5/FA** | | | | |
| артикул | длина, мм | вес, кг | макс. усилие |  |
| TOP.175.60.R5/FA | 495 | 20,70 | 160 т/метр | заказать |
| Стандартные секции инструмента  C:\Users\Админ\Desktop\big.OWZ_R1_Laenge_495sekt_V2.jpg  C:\Users\Админ\Desktop\big.OWZ_R1_Laenge_500sekt_V2.jpg | | | | |