|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\Админ\Desktop\Promecam\Пуансоны\PK.97.90.R06\A1.pngC:\Users\Админ\Desktop\Promecam\Пуансоны\PK.97.90.R06\A6.pngC:\Users\Админ\Documents\Rolleri\sized.673.667.Standard_Aufnahme_OWZ_R1.jpgC:\Users\Админ\Desktop\Сайт\Гибочный инструмент\Инструмент Rolleri (Италия)\1 Инструмент типа Promecam+\5 Пуансоны+\Пуансоны радиусные+\Держатель тип Promecam TOP.PC.120-08\Держатель тип Promecam TOP.PC.120-08.png | **Держатель тип Promecam TOP.PC.120-08/F** |
| артикул | длина, мм | вес, кг | макс. усилие |  |
| TOP.PC.120-08/F | 495 | 12,00 | 100 т/метр | заказать |
|  |