600JSX50-4468-24V-100R

Мотор-Редуктор Модель 600JSX. Изготовитель Бренд Zhengke (SZCMMOTOR) Китай.



Установлен на станках лазерной резки BODOR Китай. И служит для привода механизма зажимного устройства на люнетах.



Технические характеристики

|  |  |
| --- | --- |
| Параметр | Значение |
| Длинна | 150мм |
| Ширина | 57мм |
| Высота с валом | 70 мм |
| Вес | 550 грамм |
| Крутящий момент | 9,5 кг\см2 |
| Передаточное число | 167\1 |
| Напряжение питания | 24 Вольт постоянного тока |
| Ток | 5.2 Ам. |
| Электрическая мощность  | 100Вт. |

Корпус редуктора изготовлен из алюминиевого сплава, шестерни из железа. Мотор изготовлен из стального корпуса и вала, медные обмотки, графитовые щётки и подшипники.