

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код из 1С** | **Артикул** | **Наименование/ Бренд/****Поставщик** | **Технические характеристики** | **Габариты****Д\*Ш\*В,****мм** | **Масса,****гр** | **Материал** | **Место установки/Назначение** |
| **02042** | **2011** | **Измеритель влажности GANN compact S** |  | **199\*36\*32,2** | **130** | **Пластик** | **Контактный влагомер. Диапазон влажности 10-50% для мягкой и твердой древесины.** |
|  |
| **GANN** |