

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код из 1С** | **Артикул** | **Наименование/ Бренд/**  **Поставщик** | **Габариты**  **Д\*Ш\*В,**  **мм** | **Масса,**  **гр** | **Материал** | **Место установки/Назначение** |
| 06104 | нет | Ролик траверсы D=53 мм, h=39,3 мм с подшипником 608 ZZ | D=53mm;  H=39,3mm;  С подшип-ником 608RS (D=22mm, H=7mm,  d=8mm) | 100 | Металл,  резина | Кромкооблицовочные станки/Mira 6/Mira 6E/  Mira 6U |
|  |
| HSC |