

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код из 1С** | **Артикул** | **Наименование/ Бренд/**  **Поставщик** | **Габариты**  **Д\*Ш\*В,**  **мм** | **Масса,**  **гр** | **Материал** | **Место установки/Назначение** |
| F0022952 | 33XS010B | Джоинтер прямой 33XS010B | D=20  d=18  d1=12 dвнутр.=12  L=60 | 100 | металл | Четырехсторонние станки/держатель заточного карандаша |
|  |
| Chang Iron |