

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код из 1С** | **Артикул** | **Наименование/ Бренд/**  **Поставщик** | **Габариты,**  **Д\*Ш\*В** | **Масса,**  **гр** | **Материал** | **Место установки/Назначение** |
| 05278 |  | Карданное соединение W350A | d= 25 мм L=330-430 |  | Металл | Четырехсторонние станки V-Hold/ привод верхних приводных роликов |
|  |
| V-Hold |