|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код из 1С** | **Артикул** | **Наименование/ Бренд/**  **Поставщик** | **Габариты**  **Д\*Ш\*В,**  **мм** | **Масса,**  **гр** | **Материал** | **Место установки/Назначение** |
| F0022882 | нет | Ролик полиуретановый 140х35х50 | D=140 d=35 W=50 | 800 | Металл,  полиуретан | Четырехсторонние станки/для подачи заготовки |
|  |
| V-hold |

