

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код из 1С** | **Артикул** | **Наименование/ Бренд/****Поставщик** | **Габариты****Д\*Ш\*В,****мм** | **Масса,****гр** | **Материал** | **Место установки/Назначение** |
| F0032437 | нет | Двигатель основной пилы Y112-2K 5,5kW 2890 об/мин. | Dвала=28 крепеж. отв. (LxW) 140x190 на лапах,в комплекте со шкивом2890 об/мин.5,5кВт |  | Металл | Форматно-раскроечные станки/основной пильный узел |
|  |
| **SHEN YANG LEAD** |