|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\Админ\Desktop\Сайт\Гибочный инструмент\Инструмент Rolleri (Италия)\1 Инструмент типа Promecam+\6 Матрицы+\Матрицы Т-образные+\Матрицы Т80-88\Матрица 88⁰ тип Promecam T80.20.88\Матрица 88⁰ тип Promecam T80.20.88.png | **Матрица тип Promecam T80.20.88** | | | | |
| артикул | длина, мм | вес, кг | макс. усилие |  |
| T80.20.88 | 835 | 18,50 | 100 т/метр | заказать |
| Стандартные секции инструмента  C:\Users\Админ\Desktop\Сайт\Гибочный инструмент\Инструмент Rolleri (Италия)\1 Инструмент типа Promecam+\5 Пуансоны+\Пуансоны 90+\Пуансон 90⁰ тип Promecam PK.97.90.R06\Секции.jpg | | | | |