|  |  |
| --- | --- |
|  | **Пуансон тип Promecam P.250.85.R15** |
| артикул | длина, мм | вес, кг | макс. усилие |  |
| P.250.85.R15 | 415 | 11,20 | 60 т/метр | заказать |
| Стандартные секции инструментаC:\Users\Админ\Desktop\Сайт\Гибочный инструмент\Инструмент Rolleri (Италия)\1 Инструмент типа Promecam+\5 Пуансоны+\Пуансоны 90+\Пуансон 90⁰ тип Promecam PK.97.90.R06\Секции.jpg |