|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\Админ\Desktop\Сайт\Гибочный инструмент\Инструмент Rolleri (Италия)\1 Инструмент типа Promecam+\6 Матрицы+\Матрицы с большим раскрытием+\Матрицы 80\Матрица 80⁰ тип Promecam M95.80.100\Матрица 80⁰ тип Promecam M95.80.100.png | **Матрица 80⁰ тип Promecam M95.80.100/F** | | | | |
| артикул | длина, мм | вес, кг | макс. усилие |  |
| M95.80.100/F | 805 | 44,50 | 100 т/метр | заказать |
| Стандартные секции инструмента  C:\Users\Админ\Desktop\Сайт\Гибочный инструмент\Инструмент Rolleri (Италия)\1 Инструмент типа Promecam+\5 Пуансоны+\Пуансоны 90+\Пуансон 90⁰ тип Promecam PK.97.90.R06\Секции.jpg | | | | |