

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код из 1С** | **Артикул** | **Наименование/ Бренд/**  **Поставщик** | **Габариты**  **Д\*Ш\*В,**  **мм** | **Масса,**  **гр** | **Материал** | **Место установки/Назначение** |
| RU4040A | нет | Рукав обрезиненный для червячного вала | D=64  d=40  L=280 | 100 | резина | Четырехсторонние станки/редуктор подъема шпинделя |
|  |
| Chang Iron |